Ausschreibungstext: Portal CB 10

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte, verbesserte Grobschmutzaufnahme

Einsatzgebiet: Innen- und Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Transportkarren, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 5.000 kg pro 80 cm2 (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium; mit Kratzkanten; geräuschgedämmt

Cassettenbürste: mit parallel angeordneten Borstenbündeln; Farbe schwarz; Rutschhemmung R 12 nach DIN 51130

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

Höhe: 10 mm

Stababstand: 5 oder 7 mm

Stababstand:

(\_) 5 mm

(\_) 7 mm

Maße:

Stablänge (Breite):'..........'mm

Gehtiefe:'..........'mm

Hersteller/Typ: ARWEI Portal CB 10

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de