Ausschreibungstext: Portal Klassiker 22

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte

Einsatzgebiet: Innenbereich; für Wärmeeinwirkung bis 45°C geeignet; normale bis extrem starke Frequentierung; überrollbar mit Einkaufswagen, Handhubwagen etc.; rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage

Streifenträgerprofil: Kunststoff, anthrazitfarbig, V-förmig; 3 mm Bodenfreiheit, entkoppelt; geräuschgedämmt, unterspülbar, hinterlüftet

Nadelvliessonderboden:

100 % PP; Poleinsatz 2400 g/m²; vollflächig vernadelt; keine Schlingenware; minimale Anschmutzung; extrem abriebfest; durch verdeckt liegende Verschraubung gesichert; Nadelvlies nachträglich austauschbar; Farben anthrazit, hellgrau, graublau, kokos, Sonderfarben auf Anfrage; Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130

Verbindung:

ARWEI-Spezialverbinder (wurde 1977 patentiert); dadurch superleicht rollbar; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar

Höhe: 22 mm

Stababstand 3 mm: Festschmutzaufnahme 6,9 l/m²

Stababstand 5 mm: Festschmutzaufnahme 7,9 l/m²

Passende Winkelrahmen 25 x 25 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Stababstand:

(\_) 3 mm: Festschmutzaufnahme 6,9 l/m²

(\_) 5 mm: Festschmutzaufnahme 7,9 l/m²

Maße:

Stablänge (Breite):'..........'mm

Gehtiefe:'..........'mm

Hersteller/Typ: ARWEI Portal Klassiker 22

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de