Ausschreibungstext: Portal GB 23 Mix 2/1

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte, verbesserte Grobschmutzaufnahme

Einsatzgebiet:

Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Transportkarren, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 4.500 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium, geräuschgedämmt, mit Kratzkanten

Reinigungsstreifen: Gummi und Bürste, Mix 2/1 (mindestens 32 Bürstenprofile je m Gehtiefe)

Gummiprofile: längsgerieft; Aluminium-Profilkanten überdeckt; hochwertige Materialmischung; Farbe schwarz; Rutschhemmung R 9 nach DIN 51130

Bürste: ARWEI 3-fach-Bürste; Bürsten auf unterschiedlichen Ebenen zur verbesserten Grobschmutzabnahme; geräuschgedämmt, Farbe schwarz, Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar

Höhe: 23 mm

Stababstand 4 mm: 34 Bürstenprofile je m Gehtiefe

Stababstand 6 mm: 32 Bürstenprofile je m Gehtiefe

Passende Winkelrahmen 25 x 25 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Stababstand:

(\_) 4 mm:

(\_) Mix 2/1 (2 x Gummi, 1 x 3-fach-Bürste): 34 Bürstenprofile je m Gehtiefe

(\_) 6 mm

(\_) Mix 2/1 (2 x Gummi, 1 x 3-fach-Bürste): 32 Bürstenprofile je m Gehtiefe

Maße:

Stablänge (Breite):'..........'mm

Gehtiefe:'..........'mm

Hersteller/Typ: ARWEI Portal GB 23 Mix 2/1

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de