Ausschreibungstext: Tradition CB 22

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte, verbesserte Grobschmutzaufnahme

Einsatzgebiet: Innen- und Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 1.600 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium, V-förmig; 3 mm Bodenfreiheit, entkoppelt; geräuschgedämmt, unterspülbar, hinterlüftet

Cassettenbürste: mit parallel angeordneten Borstenbündeln; Farbe schwarz; Rutschhemmung R 12 nach DIN 51130

Verbindung:

ARWEI-Spezialverbinder (wurde 1977 patentiert); dadurch superleicht rollbar; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar

Höhe: 22 mm

Stababstand 3 mm: Festschmutzaufnahme 7,7 l/m²

Stababstand 5 mm: Festschmutzaufnahme 8,6 l/m²

Passende Winkelrahmen 25 x 25 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Stababstand:

(\_) 3 mm

(\_) 5 mm

Maße:

Stablänge (Breite):'..........'mm

Gehtiefe:'..........'mm

Hersteller/Typ: ARWEI Tradition CB 22

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de