Schwimmbadrost längsgeführt

Längsgeführter Überflutungsrinnenrost mit GFK-Unterzügen und rutschsicheren Kunststoff-Laufprofilen; für den Innen- und Außenbereich

Stababstand < 8 mm gemäß DIN EN 13451-1, Stabbreite 7 mm

Höhe:

(\_) 27 mm: Oberfläche Winkelprofil: bis max. 322 mm Breite freitragend begehbar

(\_) 34 mm: Oberfläche 7er Profil: bis max. 322 mm Breite freitragend begehbar

(\_) 34 mm, Oberfläche Winkelprofil: bis max. 502 mm Breite freitragend begehbar

(\_) 41 mm, Oberfläche 7er Profil: bis max. 502 mm Breite freitragend begehbar

Rutschsicher nach DIN 51097, Anwendungsbereiche A und B

Freier Querschnitt ca. 50 %

Einzellängen (maximal 2500 mm):

(\_) '..........' mm

Rostbreite (maximal 700 mm):

(\_) '..........' mm

Farben:

(\_) weiß

(\_) grau

(\_) Sonderfarbe

Rinnenverlauf:

(\_) gerade

(\_) bogenförmig

Gesamtbedarf/Gesamtlänge:

(\_) '..........' m

Hersteller/Typ: ARWEI Aquastopp parallel

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de